|  |
| --- |
| Rak.luvan nro      |
| RAKENNUS-PAIKKA | Kaupunginosa/kylä      | Kortteli/kiinteistön nimi      | Tontti/tila RN:o      |
| Osoite      |
| RAKENNUS-PAIKAN HALTIJA | Nimi      |
| Postiosoite      | Puhelin (virka-aikana)      |

**Selvityksen tekijä täyttää**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitoittavat lähtötiedot | Rakennuksen käyttötapa      | Korkeus      m |  | Kerrosluku      krs |
| **Viite** | **848/2017 5§** | **848/2017 8§** |
| Mitoittavat lähtötiedot | Paikkaluku      | Henkilömäärä      | Työntekijämäärä      | Kerrosala      m2 |  | Palokuormaryhmä       MJ/m2 |  |
| **Viite** | **848/2017 8§** |  | **848/2017 6§** |
| Valitut/Sovelletut Suunnittelussa | Rakennuksen paloluokka P0 [ ]  P1 [ ]  P2 [ ]  P3 [ ]  | PalovaarallisuusluokkaLuokka 1 [ ]  Luokka 2[ ]  | SuojaustasoTaso 1 [ ]  Taso 2 [ ]  Taso 3 [ ]  |
| **Viite** | **848/2017 4§** | **848/2017 5§, E2 kohta 2 ja liite** | **E2 kohta 3** |
| Palo-osaston sallittu enimmäiskoko | Kerrokset      m2 | Ullakot ja yläpohjaontelot      m2 | Kellarit      m2 | Maanalaiset tilat      m2 |
| **Viite** | **848/2017 8§, E2 kohta 6 ja taulukko 1 sekä E4 kohta 2.2 ja taulukko 1** |
| Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset | Kerrokset     | Kellarikerrokset     | Ylimmän maanalaisen kellarikerroksen alapuoliset      | Yläpohjan rakenteet     |
| **Viite** | **848/2017 12§ ja taulukko 3, 13§** |
| Osastoivat rakennusosat | Kerrokset      | Ullakot      | Kellarit      |
| **Viite** | **848/2017 14§ taulukko5 ja 16§ taulukko 6** |
| Osastoivat rakennusosat pinta-alaosastoinnissa | Pinta-alaosastoinnissa       | Autosuoja       | Kattilahuone       | Polttoainevarasto      |
| **Viite** | **E2 taulukko 2** | **E4 kohta 2.3** | **E9 kohdat 3 ja 4 sekä taulukot 2, 3 ja 4** |
| Osiin jakavat rakennusosat | Majoitushuoneiden seinät ja ovet      | Ullakot/ yläpohjan ontelot      |
| **Viite** |  **848/2017 15§ taulukko 5 ja 16§** |
| Sisäpuoliset pintakerrokset | Seinät ja katot | Lattiat | Seinät ja katot | Lattiat | Seinät ja katot | Lattiat |
|       |       |       |       |       |       |
| Seinät ja katot | Lattiat | Seinät ja katot | Lattiat | Seinät ja katot | Lattiat |
|       |       |       |       |       |       |
| Käyttöullakko lattia | Käyttämätön ullakko, yläpohjan yläpinta | Uloskäytävä seinät ja katot | Uloskäytävä lattiat | Sisäiset käytävät seinät ja katot  | Sisäiset käytävät lattiat |
|       |       |       |       |       |       |
| **Viite** | **848/2017 23§ taulukko 7** |
| Ulkoseinien pintakerrokset | Ulkoseinän ulkopinta       | Tuuletusraon ulkopinta       | Tuuletusraon sisäpinta       |
| **Viite** | **848/2017 25§, 26§ ja taulukko 8** |
| Katteet | Katteen luokka       | Katteen alusta       |
| **Viite** | **848/2017 28§** |
| Palon leviämisen estäminen naapurirakennuksiin | Rakennusten välinen etäisyys      | Palomuurin suojausluokka      |
| **Viite** | **848/2017 29§, 30§ ja taulukko 9** |
| Poistuminen palon sattuessa | Henkilömäärät todelliset [ ]  | Henkilömäärä ohjeen perusteella [ ]  |
| Kulkureitin enimmäispituus uloskäytävään     m |  | Poistumistielaskelma ja poistumistiet on esitetty piirustuksissa [ ]  |
| **Viite** | **848/2017 32§ ja taulukko10 ja 1007/2017 21§** | **848/2017 32§ ja taulukko10 ja 1007/2017 21§** |
| Sammutus- ja pelastustehtävien järjestely | Pääsy rakennuksen lähelle varmistettu ja pelastustie merkitty asemapiirrokseen [ ]  | Pääsy rakennuksen ullakko-osastoihin varmistettu [ ]  | Sammutusreitti kellarikerroksiin varmistettu [ ]  |
| **Viite** | **848/2017 40§** | **848/2017 40§** | **848/2017 40§** |
| Pakolliset varusteet | Sähköverkkoon kytketty palovaroitin. (majoitustilat < 50, hoitolaitokset < 25, päivähoitolaitokset <25, koulut enintään 250 oppilasta). [ ] Paloilmoitin(päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat >150 hoidettavaa, Koulut 251–500 oppilasta). [ ]  | Automaattinen paloilmoitin. (majoitustilat > 50 ja hoitolaitokset >25, ympärivuorokautiset päiväkodit >50 vuodepaikkaa, koulut yli 500 oppilasta) [ ]  | Automaattinen sammutuslaitteisto (mm. P2-luokan yli 2-krs rakennus, yli 2-krs P1-luokan rakennus jos yli 56 metriä. [ ]  |
| **Viite** | **848/2017 38§ taulukko 12** | **848/2017 38§ taul. 12**  | **848/2017 39§** |
| Savunpoisto | Osastoidussa uloskäytävässä |      m2 | Rakennuksen aukotuksella |      % |
| Osastoidussa hissikuilussa |      m2 | Savunpoistoluukuilla |      % |
| Kellarikerroksen tiloista |      m2 | Koneellinen savunpoisto |      m3/s |
| **Viite** | **848/2017 42§** | **848/2017 42§** |
| Rakennuksen aukotuksella |      % | Automaattilaitteistolla |      % |
| Savunpoistoluukuilla |     % | Koneellinen savunpoisto |      m3/s |
| **Viite** | **E2 kohta 7** |
| Rakennuksen varusteet | Porraskäytävissä on kuivanousut [ ]  | Automaattinen sammutuslaitteisto | [ ]  |
| **Viite** | **848/2017 43§ ja 39§** | [ ]  |
|  | Suojaustaso 1 palovaarallisuusluokka 1 tavanomainen alkusammutus | [ ]  |
|  | Suojaustaso 1 palovaarallisuusluokka 2 tehostettu alkusammutus | [ ]  |
|  | Suojaustaso 2 automaattinen paloilmoitin ja suojaustason 1 alkusammutuskalusto | [ ]  |
|  | Suojaustaso 3 automaattinen sammutuslaitteisto ja suojaustason 1 alkusammutuskalusto | [ ]  |
|  | Kohdesuojaus kiinteällä automaattisella sammutuslaitteistolla | [ ]  |
| **Viite**  | **E1 kohta 11.5.1, E2 kohta 3 ja E4 kohta 2.1 ja liite** |
| Väestösuoja | Väestösuojan rakentamisvelvoite **Pelastuslaki 71§** On [ ]  Ei [ ] Väestösuojan kunnostamisvelvoite **Pelastuslaki 72§** On [ ]  Ei [ ]  |
| Turvallisuusselvitys | Poistumisaikalaskelma [ ]  | Turvallisuusselvitys [ ]  | Rajoitusmerkinnät [ ]  |
| **Viite** | **848/2017 36§** | **848/2017 37§** | **848/2017 9§** |
|  | Pelastussuunnitelmavelvollinen |  | **(Pelastuslaki 15§)** On [ ]  Ei [ ]  |  |
| Selvityksen laatija / pääsuunnittelija | Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennys | Yhteystiedot: puhelin, sähköposti |
|       |            |

PIIRUSTUSMERKINNÄT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | palamaton tai lähes palamaton kantava rakenne  |  |
| R 60 | kantavan rakenteen vaatimus |  |
|  A2 – s1, do | palamaton, tai lähes palamaton tarvike | 1 / I ( pinnat ) |
| sp | savunpoisto |  |
| ppp | pikapaloposti |  |
| po xx | palo-ovi xx |  |
|  | palomuurissa palamaton A1 rakenne |  |
|    | palo-osaston raja + palo-osaston luokkatunnus |  |

**848/2017 = Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta**

**1007/2017 = Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta**