ILOTULITTEIDEN MYYNTI

OMAVALVONTATARKASTUSLOMAKE 2021

Pelastusviranomaiselle ilmoitetun ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan on täytettävä ja allekirjoitettava tämä tarkastuslista ennen myynnin aloittamista.

**Luvat, henkilökunta**

Myyntiä koskeva pelastusviranomaisen päätös on nähtävissä myyntipisteessä

Myyntiä koskeva päätös on luettu ja mahdollisia ehtoja noudatettu

Räjähdelainsäädäntö on henkilökunnan saatavilla

Myyntihenkilökunta on yli 18v

**Vastaavan hoitajan sijaiset**

Vastaava hoitaja nimeää seuraavat henkilöt toimimaan vastaavan hoitajan sijaisena tarvittaessa. Henkilöiden kuittaukset kohtaan allekirjoitus (suostumus tehtävien vastaanottamiseen).

Jatkuu liitteessä

Nimi Tutkintotodistuksen numero (Tukes) Allekirjoitus

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Myyntipisteen järjestelyt**

Myyntipiste on järjestetty ilmoituksen ja mahdollisten päätöksessä esitettyjen ehtojen mukaisesti

Myyntipisteessä on vähintään 6 kg:n sammutin

Varastokaapit ovat lukittavia ja helposti suljettavissa hätätilanteessa

Yleisö ei pääse ilotulitteisiin käsiksi

Ilotulitteet säilytetään kaapeissa, ei esim. tiskin alla

Myyntipaikka on oma selkeä kokonaisuutensa, tarvittaessa rajattu esim. pöydin

Myyntipaikka on 3m säteellä varattu vain ilotuliteasiakkaille

Myyntipisteen sijoitus ei hankaloita tai vaaranna poistumista tiloista

Myyntipisteessä olevien ilotulitteiden nettomassa ei ylitä 50 kg:aa

Myyntipisteessä olevat varastokaapit vastaavat SFS4399 (paloeristetty, ulkopinta palamaton)

Varastokaappien etäisyys lämmityslaitteesta on vähintään 1m

Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:

* Teksti, josta ilmenee kaapissa varastoitavien räjähteiden laji ja enimmäismäärät
* Vähintään 10x10cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
* Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

**Myyntitapahtuma**

Ilotulitteita ei luovuteta alle 18-vuotiaille tai päihtyneille

Ilotulitteet luovutetaan suoraan asiakkaalle ja vain maksua vastaan

Vastuuhenkilö tai hänen yllä nimeämänsä sijainen on aina paikalla myyntitapahtumassa

Myyntipisteessä on kirjallinen ohje, jonka mukaisesti palautettavat tuotteet käsitellään

Asiakkaille mainitaan suojalasien käyttöpakosta ilotulitteita käytettäessä

Ilotulitteet eivät voi altistua mekaanisille vaurioille tai syttymislähteille (esim. staattinen sähkö)

Myynnissä vain CE-merkittyjä tai TUKES-hyväksyttyjä ilotulitteita

**Varastokontti**

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen pihamaalle sijoitettu räjähdevarastokontti

Varastokontti on sijoitettu pihalle pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukaisesti

Varastokonttia koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu

Varastokontissa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 500 kg

Em. määrästä enintään 200 kg on luokkaan 1.3 kuuluvia ilotulitteita

Kontti on paloeristetty (SFS 4398 / SFS 4397)

Kontissa on kaksoislukitus (toinen lukko oltava lattaraudalla tai lukkokotelossa)

Ilmastointi on järjestetty niin, että ulkopuolelta ei saa vieraita esineitä sisälle

Varastokontti pidetään lukittuna

Varastokontissa on vähintään 6 kg:n sammutin

Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:

* Räjähteitä / Explosiva varor
* Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
* Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

**Varastosuoja**

Tämä kohta täytetään vain, mikäli myyjällä on erillinen ilotulitteiden varastosuoja

Varastosuoja on pelastusviranomaiselle tehdyn ilmoituksen mukainen

Varastosuojaa koskevat mahdolliset lupaehdot on luettu ja noudatettu

Varastosuojassa säilytettävien räjähteiden nettomassa ei ylitä 100 kg

Varastosuojan läheisyydessä ulkopuolella on vähintään 6 kg:n sammutin

Varastosuojan ovi pidetään suljettuna ja lukittuna

Varastosuojassa olevat sähkölaitteet ovat räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitettuja

Varastosuojan sähkölaitteiden jännitteellisyys on havaittavissa varaston ulkopuolelta

Varastosuojassa ei säilytetä ilotulitteiden lisäksi muita kuin siivousvälineitä

Varoitus- ja kieltomerkinnät kunnossa:

* Räjähteitä / Explosiva varor
* Vähintään 30x30cm kokoinen varoituslipuke, jossa räjähtävän pommin kuva
* Avotulen ja tupakoinnin kieltävät taulut

**Vastaavan hoitajan huomautukset**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Olen tarkastanut tässä tarkastuslistassa mainitut seikat ja täyttänyt tarkastuslistan näiltä osin. Mahdolliset poikkeavuudet on hyväksytetty erikseen pelastusviranomaisella.

Ymmärrän, että olen vastuussa ilotulitteiden myyntitapahtuman turvallisuudesta.

Ymmärrän, että räjähdesäännösten rikkominen saattaa johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennös

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_