

|  |
| --- |
| **Ohje kohdekortin laatimiseen** |
| 20.10.2023 |

ESIMERKKIPIIRROS



IV-konehuoneIV-hätäseisKÄYTETTÄVÄT PIIRROSMERKIT

C:\YHTEISET TIEDOSTOT\KOHDEKORTIT\DOKUMENTIT\avain3.jpgSavunpoiston laukaisukeskus Palokunnan putkilukko Palokunnan hyökkäystie Kaasupullot

SÄHKÖ

 Paloilmoitinkeskus Pelastustie Palavat nesteet

Paloilmoittimen alakeskus Ilmanvaihtokonehuone Helposti syttyvät nesteet

 Sprinklerikeskus Ilmanvaihdon hätäseis

 Savunpoiston laukaisukeskus Savunpoistoluukku Hapettavat aineet

Savunpoiston laukaisupainike Nousujohto / syöttöliitin Paineenalaiset tai nesteytetyt kaasut

 Pääsulku öljy

Pääsulku sähkö Rakennuspaloposti Räjähdysvaaraa aiheuttavat aineet

 Pääsulku vesi Pohjoissuuntanuoli

 Pääsulku kaasu Syövyttävät aineet

Tikkaat Sähköpääkeskus Väestönsuoja Akuutisti myrkylliset aineet

 Hätäkatkaisin Tikkaat

Ympäristölle vaaralliset aineet